# **Umsókn um læruplássgóðkenning**

|  |  |
| --- | --- |
| Yrki og sergrein | **Rør- og blikksmiður**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Navn á fyritøku |  |
| Bústaður  |  | Telefon |  |
| V-tal |  | T-postur |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Umsóknin fevnir um deild  |  |
| Dagligur leiðari  |  |
| Ábyrgdari av verkligu læruni hjá lærlingum |  |
| Hevur virkið fleiri arbeiðsstaðir? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tal av starvsfólkum |  |
| Yrkislærd í føstum fulltíðarstarvi sum rør-og blikksmiður |  |
| Útlærdir rør- og blikksmiður við meiri enn 3 ára starvsroyndum  |  |
| Hevur fyritøkan áður havt læruplássgóðkenning |  |

***Gev gætur:***

*1. Skrásetingarprógv fyri skráseting í vinnuskránni skal leggjast við*

*2. Læru- ella sveinabræv hjá ábyrgdara av verkligu læruni hjá lærlingum skal leggjast við. Er eingin í føstum fulltíðarstarvi við hesi útbúgvingini, skal virkið gera viðmerking um hetta niðanfyri.*

|  |
| --- |
| Stutt lýsing av virkseminum hjá fyritøkuni, og tær vørur og tænastur sum fyritøkan veitir. Umframt hetta, møguligar aðrar viðkomandi upplýsingar í samband við umsókn um læruplássgóðkenning.  |
|  |

**Uppgávur, lærlingurin kemur at takast við**

Fyri at virkið kann góðkennast sum lærupláss til rør- og blikksmiður, er neyðugt, at lærlingur arbeiðir við niðanfyristandandi virksemi.

Vinaliga útfyll yvirlitið niðanfyri, hvussu ofta fyritøkan arbeiðir við einstøku uppgávunum.

* Hugtakið “Javnan” verður brúkt um arbeiðsuppgávur, sum eru rutina hjá virkinum
* Hugtakið “Sjáldan” verður brúkt um arbeiðsuppgávur, sum verða gjørdar av virkinum, men sum ikki eru rutinuuppgávur
* Hugtakið “Ongantíð” verður brúkt um arbeiðsuppgávur, sum als ikki verða gjørdar av virkinum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Virksemi, tilfar og arbeiðsfatan fyri verkligu læruni** | **Javnan** | **Sjáldan** | **Ongantíð** |
| 1.,  gera alt vanligt innleggingararbeiði innan hita, vatn og sanitet í bústaðar- og vinnubygningum við atliti at galdandi normum, arbeiðshættum og mannagongdum, |  |  |  |
| 2. seta upp og innstilla hvs stýringarskipanir og veita kundavegleiðing um brúk, |  |  |  |
| 3. nýta brúkaravegleiðingar og innleggingarvegleiðingar á enskum, donskum og føroyskum |  |  |  |
| 4. at ráðgeva kundum um orkuoptimering, og kenna til alternativar orkuhættir |  |  |  |
| 5. gera HVS innleggingar, umframt at uppseta, umvæla og geva tænastu til oljuketlar og varandi orkuinstallatiónir, |  |  |  |
| 6. gera tunnplátu samankomingar við sveising úr aluminium, stáli og rustfastum tilfari |  |  |  |
| 7. gera lodding, nitting, falsing o.a. eftir galdandi reglum |  |  |  |
| 8. tekna og gera útfellingar úr plátum  |  |  |  |
| 9. at leggja tilrættis, taka mát og framleiða minni skap í plátu-, rør-, og stálprofilum, í eini samlaðari framleiðslu og viðlíkahalda og umvæla tílíkt  |  |  |  |
| 10. taka mát og gera allar vanligar inndekningar innan yrkið |  |  |  |
| 11. at taka mát og gera ventilatiónslutir  |  |  |  |
| 12. at duga siðbundið og grundleggjandi handverk innan blikksmiðuyrkið, og |  |  |  |
| 13.  at duga kappabjálving |  |  |  |
| 14. at brúka KT í sambandi við dagligu arbeiðsuppgávurnar. Eitt nú at leita eftir viðkomandi tekniskum og fakligum upplýsingum.  |  |  |  |

[Námsskipan](https://www.yrkisdepilin.fo/Files/Files/Namsskipan/N%C3%A1msskipan%20fyri%20r%C3%B8rsmi%C3%B0.pdf) fyri rør- og blikksmið

Góðkenning av virki sum lærupláss verður latin fyri 5 ár í senn.

Viðgerðin av umsóknini um læruplássgóðkenning tekur støði í [reglugerð um góðkenning av læruplássum](https://www.yrkisdepilin.fo/til-laeruplass/gerst-laeruplass/regluger%C3%B0-um-go%C3%B0kenning-av-laeruplassum), sum

Yrkisnevndin samtykti 4. mai 2006. Partur av viðgerðini kann eisini vera ein sýnsmeting. Lógargrundarlag[: Løgtingslóg](https://logir.fo/Logtingslog/94-fra-29-12-1998-um-yrkisutbugvingar-sum-seinast-broytt-vid-logtingslog-nr-15-fra-16)

[nr 94 um yrkisútbúgvingar frá 1998](https://logir.fo/Logtingslog/94-fra-29-12-1998-um-yrkisutbugvingar-sum-seinast-broytt-vid-logtingslog-nr-15-fra-16)

Umsóknin verður løgd fyri Yrkisnevndina, at taka støðu til. Í sínum metingum um virkið kann fáa góðkenning sum

lærupláss, leggur Yrkisnevndin dent á:

1. at yrkislærd fólk er á staðnum, við samsvarandi útbúgving og minst 3 ára arbeiðsroyndum, kann standa fyri upplæringini

2. at virkið javnan fremur allar tær týdningarmestu arbeiðsuppgávurnar, sum hoyra til viðkomandi yrkisgrein

3. at virkið hevur ta útgerð, sum eru neyðug fyri at kunna útinna arbeiðsuppgávurnar smb. pkt. 2.

4. at virkið lýkur treytirnar um arbeiðsumhvørvi, sum eru ásettar í lógum og reglum um gott og trygt arbeiðs - umhvørvi.

Fyritøkan váttar við síni undirskrift, at givnu upplýsingarnar eru rættar og í samsvari við [galdandi ásetingar](https://logir.fo/Kunngerd/27-fra-23-04-2010-um-felags-reglur-fyri-yrkisutbugvingar) á

yrkisútbúgvingarøkinum og í viðkomandi [útbúgvingarkunngerð](https://logir.fo/Kunngerd/131-fra-19-09-2022-um-utbugvingar-innan-maskin-og-framleidslu)

Fyritøkan váttar samstundis, at tað er kunnugt við galdandi lóggávu á økinum og at tað er ført fyri at nøkta ásettu

krøvini við atliti at upplæringini innan viðkomandi yrkisgrein.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*Dagfesting Undirskrift virkisleiðarans*

Umsóknin skal sendast til: **yrkisdepilin@yrkisdepilin.fo**

**Útbúgvingarkunngerðin, vísur á førleikamálini í kapittul 3:**

**§ 11**. Førleikarnir, ið næmingurin skal hava ognað sær við útbúgvingarlok, eru innan hesi øki:

1)   Ástøði. Grundleggjandi ástøðilig vitan, sum styðjar undir verkligt arbeiði.

2)   Tilfarslæra. Grundleggjandi vitan um ymisk sløg av stáli, rustfrítt stál, aluminium, kopar, bronsa, nylon o.a.

3)   Amboð og maskinur. Holla vitan um hondamboð og maskinur.

4)   Uppmerking. Máting, mátiamboð, uppmerking og góðskutrygging.

5)   Tilskering og tilevning. Mekanisk og termisk skering, dreying og fresing, sveising og lodding o.a.

6)   Keldur. At finna galdandi normar o.a. á skrift ella teldu.

7)   Tekning. Faktekning við hond og við teldu.

8)   Umhvørvi og persónlig trygd. Rudding og trygd eftir reglum. Fakligar reglur, brandhjálp og fyrstahjálp.

9)   Skjalføring. Frágreiðing. Kundatænasta.

10) Verk. Grundleggjandi hegni sum breiður smiður

**§ 17**. Førleikarnir til **sergreinina rør- og blikksmiður** eru hesir:

1)   at gera alt vanligt innleggingararbeiði innan hita, vatn og sanitet í bústaðarbygningum og vinnubygningum við atliti at galdandi normum, arbeiðshættum og mannagongdum,

2)   at seta upp og innstilla HVS stýringarskipanir og veita kundavegleiðing um brúk,

3)   at nýta brúkaravegleiðingar og innleggingarvegleiðingar,

4)   at fremja samankomingar við sveising, lodding, gevind og pressfittings,

5)   at gera HVS innleggingar, umframt at uppseta, umvæla og geva tænastu til oljuketlar og varandi orkuinstallatiónir,

6)   at gera tunnplátu samankomingar við sveising úr aluminium, stáli og rustfastum tilfari,

7)   at gera lodding, nitting, falsing o.a.,

8)   at tekna og gera útfellingar úr plátum,

9)   at taka mát og framleiða minni skap í plátuprofilum, rørprofilum, og stálprofilum, umframt allar vanligar inndekningar innan yrkið,

10) at taka mát og gera ventilatiónslutir,

11) at duga siðbundið og grundleggjandi handverk innan blikksmiðuyrkið, og

12) at duga kappabjálving.

Les meira í kunngerðini [her](https://logir.fo/Kunngerd/131-fra-19-09-2022-um-utbugvingar-innan-maskin-og-framleidslu)